# Kupní smlouva

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

**Článek I**.

**Smluvní strany**

1. název:

sídlem:

IČO:

DIČ:, plátce DPH

(dále jen „**Prodávající**:“)

a

1. **Obec Psáry**

IČO: 00241580

se sídlem Pražská 137, PSČ 252 44, Psáry

zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

(dále jen „**Kupující**“)

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu 1 kus speciálního automobilu a 1 kus nákladního přívěsu kategorie 01 (dále jen „**Zboží**“) specifikovaných v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy, a závazek Kupujícího převzít Zboží v souladu se Smlouvou a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Zboží bude dodáno **do 9. 10. 2015** do sídla Kupujícího.
2. Dopravu Zboží zajistí na své náklady Prodávající.
3. Prodávající Zboží v místě plnění vyzkouší jeho funkčnost a předvede jeho funkce a ovládání.

**Článek IV.**

**Kupní cena**

1. Kupní cena činí:………………………… bez DPH.
2. Ke kupní ceně bude přiúčtována DPH dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Kupní cenu včetně DPH uhradí Kupující na základě faktury vystavené Prodávajícím po předání Zboží Kupujícímu.
4. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání Zboží Kupujícímu.

**Článek V.**

**Odpovědnost za vady, záruka**

1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce 36 měsíců od jeho řádného předání Kupujícímu.
2. Během záruční doby se Prodávající zavazuje na vlastní náklady odstranit závady Zboží do 7 pracovních dnů od jejich nahlášení na email ……………@............. .
3. Prodávající neručí za vady, jež byly způsobeny po předání Zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil. Jedná se především o poškození Zboží živelnou pohromou nebo uživatelem, popř. neodbornou obsluhou.
4. Nárok z vad, včetně vad skrytých uplatní Kupující u Prodávajícího nejpozději do konce záruční doby.

**Článek VI.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě, že je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že je Prodávající v prodlení s odstraněním vady Zboží v záruční době, uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení.
3. Žádná ze smluvních stran nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty, pokud druhá smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli; to neplatí, pokud překážka vznikla z jejích osobních poměrů nebo vznikla až v době, kdy byla s plněním smluvené povinnosti v prodlení, nebo pokud se jedná o překážku, kterou byla podle Smlouvy povinna překonat.
4. Smluvní strany jsou oprávněny vedle smluvní pokuty požadovat v plné výši i náhradu újmy, která vznikne v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou zajištěno.

**Článek VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Smluvní strany mají vzájemnou informační povinnost o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit řádný výkon práv a povinností plynoucích ze vztahu založeného Smlouvou.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „**OZ**“). Obchodní zvyklosti nemají ve smyslu § 558 odst. 2 OZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy č. 1 – Technická specifikace.

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU UVEDENY NA DALŠÍ STRANĚ]

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_ V Psárech dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Obec Psáry**

**……………………………** Milan Vácha

starosta

**Příloha č. 1 Technická specifikace**

**Speciální vozidlo:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozměry:** | **minimální hodnoty** |
| Celková hmotnost 3.500 kg | 3.500 kg |
| Počet míst k sezení | 9 |
| Barva: | Červená |
| Délka vnější: | 5.500 mm |
| Výška vnější: | 2.400 mm |
| Šířka bez zpětných zrcátek: | 2.000 mm |
| Rozměry nákladového prostoru |   |
| Délka od 3 řady sedadel k zadním dveřím: | 1.400 mm |
| Výška vnitřní: | 1.800 mm |
| Šířka vnitřní: | 1.650 mm |
|  |  |
| **Motor:** |  |
| Obsah: | 2.250 cm³ |
| Výkon: | 100 kW |
| Palivo: | Diesel |
| Emisní norma: | EURO 6 |
|  |  |
| **Manuální převodovka:** |  |
| Počet stupňů: | 6 |
|  |  |
| **Výbava (minimální požadavky na výbavu):** |
| Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou |
| Pod sedadly spolujezdců vpředu uzavřený úložný prostor |
| Vzadu dvě řady vyjímatelných trojsedadel (bez nutnosti použití nářadí) |
| Manuální klimatizace vpředu |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| Elektricky ovládaná okna vpředu |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| Autorádio s CD/MP3 přehrávačem, HF sada Bluetooth |
| Airbag řidiče |
| ABS, ESP, ASR (nebo podobné bezpečnostní systémy) |
| Pomocník rozjezdu do kopce |
| Podlaha v zadní části tepelně a hlukové izolovaná |
| Rezervní kolo plnohodnotné |
| Kompletně prosklený vůz |
| Tažné zařízení s maximální hmotností brzděného přívěsu 2.500 kg, el. zásuvka 7 pólů |
| Odkládací prostory ve dveřích řidiče a spolujezdce |
| Gumové koberce u řidiče a spolujezdce |
| Aretace otevřených zadních dveří vozu |
| Posilovač řízení |

|  |
| --- |
| **Vnější úprava vozidla:** |
| Barevné provedení vozidla v červené barvě |
| Zábleskové majáky a světla odpovídající zákonným požadavkům.Minimální konfigurace výstražných světel:* 1ks světelná rampa modré barvy
* zadní maják
* 2ks LED záblesků modrá barvy do masky vozidla
* Směrová rampa oranžové barvy v zadní části vozidla
 |
| Výstražné zvukové zařízení s reproduktorem o minimálním výkonu 100 W s ovládacím panelem v dosahu řidiče vozidla |
|  |
| **Vnitřní úprava vozidla:** |
| Přídavné osvětlení zadního přepravního prostoru vozidla umístěné ve stropní části |
| Podlaha nákladového prostoru se zvýšenou mechanickou odolností |
| Vyjímatelná pevnostní přepážka pro zvýšení bezpečnosti posádky |
| Kotevní systém pro uložení a převoz přístrojů a vybavení pro zásah v normalizovaných bednách.3 ks beden cca 870x650x1000mm z plechu o síle min 1mm s uzamykáním. Přesné rozměry a barva budou upřesněny. |

**Valníkový přívěs kategorie O1:**

|  |
| --- |
|  |
| **Výrobce:** |
| **Obchodní označení:** |
| **Požadovaná specifikace:** |
| Nebržděný |
| Jednonápravový |
| Přívěs musí být vyhotoven z nekorodujícího materiálu |
| Minimální rychlost 80 km/h |
| Připojení pro tažné zařízení ISO 50 |
| Připojení pro el. zásuvku 7 pól |
| Kola minimálně 155/R13 |
| Pojezdové kolečko (opěra oje) umístěné na oji s aretací |
| Celková hmotnost 750 kg |
| Vnitřní šířka ložné plochy minimálně 1 400 mm |
| Vnitřní délka ložné plochy minimálně 2 500 mm |
| Uzamčení oje k tažnému zařízení (zámek včetně minimálně 3 ks klíčů) |
| Zástěrky na kolech |
| 4 pevnostní oka umístěná na podlaze |
|

|  |
| --- |
| Kotevní systém pro uložení a převoz přístrojů a vybavení pro zásah v normalizovaných bednách. |

 |