**OBEC PSÁRY**

**Veřejná zakázka malého rozsahu „Informační a orientační systém obce“**

Zadávací podklady pro výběrové řízení na informační nosič.

Požadované parametry vyjádřené číselnou hodnotou je možné nedodržet v toleranci +/-15% (vyjma délky ocelového sloupku). Barevná kombinace řešení je červená - šedá

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Výrobek |  | Popis | Cena bez DPH | Počet | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
| 01 | SLOUP informačního nosiče |  | Ocelový sloupek pro až pět pater směrových šipek, celková výška 3500 mmocelová kce sloupu opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakemsloup z ocelových trubek 89 × 5 mm a 48,3 × 2,6 mm a výpalků z plechu tloušťky 5 a 10 mmkotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M16 |  Kč | 9 | Kč | Kč |
|  |   |   |   |   | **Suma** | **Kč** | **Kč** |
| Pol. | Výrobek |  | Popis | Cena bez DPH | Počet | Celkem |  |
| 02 | SMĚROVKA informačního nosiče |  | Směrová šipka z hliníkového profilu, oboustranný polep, délka 700 mmhliníkové směrovky opatřeny práškovým vypalovacím lakem a potiskem dle grafického návrhuhliníkový profil obdélného průřezu 120 × 695 × 15 mm zakončený plastovou záslepkou osazený na objímceobjímka z ocelové konstrukce - trubka 89 × 5 mm a výpalky z plechu tloušťky 10 mm | Kč | 45 | Kč | Kč |
|   |  |  | celoplošná grafika polepem na směrovou šipku | Kč | 45 | Kč | Kč |
|   |   |   |   |   | **Suma** | **Kč** | **Kč** |

Požadovaná grafika směrových šipek. Požadovaný font Cambria Bold:

