Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku: **„Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště v Dolních Jirčanech“**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:**

Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na služby částce 2.000.000,- Kč.

**Předmět zakázky:** Veřejné zakázky na služby (§ 14 ZZVZ)

**Způsob zadání:** Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu čl. III - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 400.000 Kč bez DPH do l.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 600.000 Kč bez DPH do 3.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: 600 000**,- Kč

**Ukončení příjmu nabídek**: **26. 10**. **2021** **do 12 hod**

**Datum otevření obálek**: nepodléhá

**Předpokládané datum zahájení plnění: 1. 11. 2021**

**Předpokládané dokončení plnění: 28. 4. 2022**

**Odpovědný osoba za průběh VZ:** Vít Olmr, radní

**Kontrolní osoba či orgán:** Mgr. Milan Vácha, starosta obce

**Stručný popis zakázky:** Předmětem zakázky je výměna herních prvků dětského hřiště v Dolních Jirčanech

**Podrobný popis zakázky:** Předmětem zakázky je výměna herních prvků dětského hřiště v Dolních Jirčanech, zejména pak odstranění starých, montáž nových certifikovaných dětských herních prvků, úpravy zemního povrchu a oprava pletivového plotu. Plocha pro hřiště je 15,5x11 metů a umístěno na ní bude 5 herních prvků:

1 – Pískoviště 2x2 metry


2 – Pirátská loď se skluzavkami

3 – Trampolína do země 1x1 metr

4 – Celokovová trojhoupačka

5 – Vahadlová houpačka


### Rozmístění prvků na hřišti



### Pískoviště 2x2 metry – Specifikace

Pískoviště - celokovové, o rozměrech 2x2 metry, hnědé, včetně písku. Pískoviště je vyrobeno z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

### Pirátská loď se skluzavkami – Specifikace



5x věž, 2x skluzavka, kovová bariéra osazené do kovového rámu, 3x stožár s vlajkou, kreslící tabule, šikmý výlez s lanem a nášlapy z HDPE, šikmý síťový výlez, šikmá lezecká stěna, šikmý žebříkový výstup s kovovými nášlapy, kolmý žebřík, 4x bariéra s průzorem, kotva, kormidlo z HDPE, 4x bariéra z HDPE.


Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena **z konstrukční oceli**, která je proti korozi chráněna **povrchovou úpravou zinkováním** a hnědou vypalovanou barvou **KOMAXIT**. Tyto konstrukce jsou uloženy **do betonového lože.** Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány **zinkováním a** vypalovanou barvou **KOMAXIT.**

Skluzavky jsou vyrobeny ze sklolaminátu. Čela skluzavek, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolnosti proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šikmý síťový výlez a lano jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty, šikmý výlez, kreslící tabule a šikmá lezecká stěna jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HDPE. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice, což zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Nosnost min 1200 kg

Minimální max. počet uživatelů: 23

### Trampolína do země 1x1 metr – Specifikace




Rám - je vyrobený z vysoce kvalitní pozinkované oceli, odolné proti korozi. Pod horní částí rámu jsou skryty pružiny, které jsou zakryty tlumícím povrchem. Zbývající část rámu je uložena do země.

Skákací plocha - se skládá z velkého množství lamel, které jsou určeny k tomuto účelu, jsou spojeny galvanizovanými ocelovými lany. Konce lan jsou spojeny s rámem pomocí pružin. Lamely jsou vyrobeny ze speciálního plastu, který je odolný vůči otěru a povětrnostním vlivům. Kvůli této skutečnosti, mohou děti používat při používání trampolíny na noze boty. Rovněž skákací plocha je opatřena protiskluzem.

Tlumící povrch - je vyrobený ze speciální recyklované pryže s přidáním EPDM. Tlumící povrch je protiskluzový a slouží pro tlumí potenciálních pádů.

Nosnost minimálně 130 kg

### Celokovová trojhoupačka – Specifikace




Nosná konstrukce trojhoupačky je vyrobena z konstrukční ocel, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, a vypalovanou barvou KOMAXIT. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT.

Houpačky jsou zavěšeny pomocí pozinkovaných řetězů na kovovém nosníku. Sedátko „Hnízdo” je vyrobeno z polypropylenového lana z vysokopevnostního vlákna. Závěsná lana jsou vyrobena z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Dodávka včetně závěsů a sedátek. Nosnost minimálně 378 kg,

### Vahadlová houpačka – Specifikace



Rameno houpačky je vyrobeno z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL, je ukotvena vratovými šrouby do nosné konstrukce. Nosná konstrukce houpačky je ocelová a je proti korozi chráněna žárovým zinkováním a uložena do betonového lože.

Sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyethylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky).

Madla jsou ocelová a jsou upravena zinkováním a vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Nárazy jsou tlumeny pryžovými dorazy. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Minimální nosnost: 100 kg

### Úpravy plochy a oplocení

Stávající travní plochu je třeba odstranit do hloubky 12-15 cm a nahradit ji kačírkem z oblázků frakce 2-8, splňující potřebné normy. Součástí musí být osazení obrubníků, či jiného vhodného ohraničení kačírku.

Stávající pletivové oplocení musí být demontováno a nahrazeno novým na stávající sloupky, na straně hřiště do výše cca 2 metry (nahrazuje stávající ochranu proti proniknutí míče na dětské hřiště), po kratších stranách do výše 1,6 m.

**Prohlídky místa plnění, povinné, po dohodě se zadavatelem, nejpozději však 22. 10. 2021 – Vít Olmr, olmr@psary.cz**

Pro specifikaci prvků byla jako vzor použita modifikovaná nabídka prvků firmy Bonita. Zadavatel však na tomto výrobci ani konkrétních prvcích nijak nelpí, pokud nebude dotčena funkčnost, odolnost či životnost prvků.

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zadavatele včetně dopravy a prvotní revize herních prvků.

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány alespoň 2 (dvě) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* mailem na adresu: [olmr@psary.cz](mailto:sedlakova@psary.cz) nebo asistentka@psary.cz
* poštou na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
* osobně na podatelnu obecního úřadu dle aktuálních úředních hodin
* datovou schránkou ID: rvhbuxe

**Bližší informace:** je možné získat od Víta Olmra tel. 777232759, po celou dobu soutěžní lhůty

V Psárech dne 6. 10. 2021

Mgr. Milan Vácha, starosta