1. **Sběrný dvůr Psáry – vypsání výběrového řízení, pověření rady obce**

Obec již získala dokončenou prováděcí dokumentaci pro stavbu nového sběrného dvora Psáry.

Nyní je potřeba vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Cena stavby dle rozpočtu činí 19. 877. 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná doba výstavby 8 měsíců.

Stavba obsahuje:

1. SO 22041 SKLADOVÁ HALA, PŘÍSTŘEŠEK

Objekt bude sloužit k ukládání elektroodpadu, barevných kovů, sklad nářadí, pod přístřeškem budou uloženy kontejnery na vytříděné komodity a jejich ochranu před povětrnostními vlivy. Zastavěná plocha 240,1 m2, obestavěný prostor 1 283 m3, podlahová plocha 233,1 m2.

SO 22242 HALA RE – USE CENTRUM

Objekt bude sloužit pro uložení nepotřebných věcí určených k dalšímu použití. Jedná se o nepotřebné věci z domácností občanů obce, které jsou funkční a je možné je dále použít (např. funkční elektronika, nářadí, sportovní vybavení, nádobí, nábytek). Zastavěná plocha 63,9 m2, obestavěný prostor 272 m3, podlahová plocha 55,6 m2.

SO 22243 OBYTNÝ KONTEJNER

Bude sloužit jako zázemí pro obsluhu sběrného dvora. Zastavěná plocha 14,2 m2, obestavěný prostor 38 m3, podlahová plocha 12,5 m2.

SO 22244 EKO SKLAD

Bude sloužit pro uskladnění ekologicky závadných látek (monočlánky, zářivky, výbojky, kyseliny, oleje). Zastavěná plocha 14,6 m2, obestavěný prostor 39 m3, podlahová plocha 14 m2.

SO 22245 BETONOVÉ BOXY

Objekt bude sloužit ke skladování suti, skla případně inertního materiálu. Zastavěná plocha 97,2 m2, obestavěný prostor 381 m3, podlahová plocha 74,5 m2.

SO 22246 OPLOCENÍ

Oplocení areálu s posuvnou vjezdovou bránu bude sloužit jako ochrana před vstupem nepovolaných osob v době uzavření areálu. Celková délka oplocení 212 m vč. brány.

SO 22247 VÁHA

Vážení dopravních prostředků. Zastavěná plocha 24 m2.

SO 22248 ZPEVNĚNÁ PLOCHA

Po zpevněné ploše bude probíhat dopravní obslužnost v areálu sběrného dvora k jednotlivým objektům. Plocha 1 411 m2.

SO 22649 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, JÍMKA NA SPLAŠKOVÉ VODY

Přípojkou splaškové kanalizace budou odváděny splaškové vody z obytného kontejneru do jímky na splaškové vody, Potrubí kanalizační přípojky PVC 150 délky 5 m, objem betonové jímky na splaškové vody 12 m3.

Množství splaškových vod:

2 zaměstnanci á 60 l/os.den

Qp = 2\*60 = 120 l/den = 0,0014 l/s

SO 226410 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Vodovodní přípojkou bude zásobován obytný kontejner (zařizovací předměty) užitkovou vodou. Potrubí vodovodní přípojky PE 32 délky 9 m.

Potřeba vody: Název akce: Sběrný dvůr Psáry

4 Vypracoval: Ing. Ladislav Čížek 05/2025

2 zaměstnanci á 60 l/os. den

Qp = 2\*60 = 120 l/den = 0,0014 l/s

Qd = 1,4\*2\*60 = 168 l/den = 0,002 l/s

Qh = 1,8\*0,002 = 0,0036 l/s

SO 226411 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, NÁDRŽ NA POŽÁRNÍ A

UŽITKOVOU VODU

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech objektů a ze zpevněné plochy přes vpusti se sorpční vložkou do nádrže na požární a užitkovou vodu. Potrubí dešťové kanalizace PVC 150, PVC 200, PVC 250 celkové délky 205 m, betonová retenční nádrž na požární a užitkovou vodu (2 ks) o celkovém objemu 35 m3. Přepad z retenční nádrže vsakovacím drénem délky 15 m.

SO 226412 AREÁLOVÝ KABELOVÝ ROZVOD NN

Areálové kabelové rozvody budou napojeny v elektroměrovém rozvaděči osazeném na hranici pozemku a budou zásobovat jednotlivé objekty elektrickou energií. Celková délka kabelového vedení 135 m.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

**I. souhlasí**S přípravou a vypsáním veřejné zakázky na akci „Sběrný dvůr Psáry“.

**Il. pověřuje**Radu obce výběrem zhotovitele stavby a uzavřením smlouvy a příp. dodatků ke smlouvě na akci „Sběrný dvůr Psáry“.

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | ZO 3-2025, 18. 6. 2025 |
| Vypracoval: | R. Sedláková |