Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IĆ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku: „**Psáry – kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou“**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:** *Výběrové řízení malého rozsahu (§ 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek*

v hodnotě od 200.000 Kč bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 400.000 Kč bez DPH do 3.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce:

.

**Předmět zakázky:** *Veřejné zakázky na stavební práce (§9)*

**Způsob zadání:** *podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu*

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:** *970 000,- Kč*

**Ukončení příjmu nabídek** :  *2.5.2016 do 12 hod*

**Datum otevření obálek**: *nepodléhá*

**Předpokládané datum zahájení plnění:** *červen 2016*

**Předpokládané dokončení plnění:** *červenec 2016*

**Odpovědný osoba za průběh VZ:** *Vlasta Málková, místostarostka obce*

**Kontrolní osoba či orgán:** *Milan Vácha, starosta*

**Popis zakázky:** výstavba nového řadu splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Nad Cihelnou v Psárech – Dolních Jirčanech

**Podrobný popis zakázky:**

Předmětem zakázky je vybudování stoky splaškové tlakové kanalizace o délce 131,10 m z materiálu HDPE ve složení 79,90 m stoky v profilu D75 a 51,20 m v profilu D63 s 1 ks koncového podzemního hydrantu na proplach a 141,7 m vodovodního řadu z materiálu PE 100 SDR 11 v profilu D90 s 2 ks podzemních hydrantů. Stavba bude provedena dle stavebního povolení , které vydal MěÚ Černošice- odb. ŽP, odd. vodního hospodářství pod čj. MUCE 21819/2015 OŽP/V/Čo-SP ze dne 14.4.2015, které nabylo právní moci dne 13.5.2015 podle projektové dokumentace, kterou v 03/2014 pod č. zakázky 108/14 vypracovala firma PROJEKT IV – projektový a inženýrský atelier, kancelář Bassova 98/8, Praha 9 – Vysočany, ověřenou Ing. Jaroslavem Knotkem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby , ČKAIT – 0006393. Stavba bude umístěna v pozemcích komunikace, jejíž povrch je zpevněn štěrkem.

**Dílo bude dokončeno do 30 dní od předání staveniště.**

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky v prosté kopii.

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány alespoň 2 (dvě) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* mailem na adresu: [sedlakova@psary.cz](mailto:sedlakova@psary.cz)
* poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
* osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 - 12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.
* datovou schránkou ID: rvhbuxe

**Bližší informace:** je možné získat od pí Sedlákové tel. 602 754 834, po celou dobu soutěžní lhůty

V Psárech dne 14.4.2016

Milan Vácha

starosta