**Výměna vodovodního potrubí – Psáry, ulice Na Vápence**

Propojovací vodovodní potrubí mezi ulicemi Pod Stráží a Lesní

Povrch komunikace: asfalt

Materiál vodovodního řadu: PE 100

Délka vodovodního řadu: cca 40 m

2x šoupě, 2x T – kus, signalizační vodič

Situace:

