Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČO: 00241580, sídlem Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku: **Havarijní rekonstrukce mostku v ul. Za Můstkem, obec Psáry**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:**

Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.

**Předmět zakázky:** Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

**Způsob zadání:** Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu

**Způsob zadání:** Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu čl. IV - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 200.000 Kč bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 400.000 Kč bez DPH do 3.000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:** 2.110.000,- Kč

**Ukončení příjmu nabídek** : 7. 8. 2018 ve 12 hod.

**Datum otevření obálek**: nepodléhá

**Předpokládané datum zahájení plnění:** září 2018

**Předpokládané dokončení plnění:** prosinec 2018 (10 týdnů)

**Odpovědná osoba za průběh VZ:** Renáta Sedláková, správa majetku

**Kontrolní osoba či orgán:** Milan Vácha, starosta

**Popis zakázky:**

Předmětem zakázky je rekonstrukce můstku na místní komunikaci Za Můstkem v Psárech.

**Podrobný popis zakázky:**

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace spol. Firast s.r.o, Stránčická 1084/29, Praha 10, IČ: 26708167 z 02/2018.

Stavbu tvoří most přes Zahořanský potok v ul. Za Můstkem, Psáry + cca 3 m přilehlé části navazující komunikace (objekt SO 01). Po demolici stávajícího objektu bude na jeho místě vybudován nový mostní objekt s rozšířením vozovky na kategorii MO4/30. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky komunikace.

Nový most bude proveden jako železobetonový. Mostní konstrukce bude uložena na ložiskách umístěných na nově vybudovaných železobetonových opěrách. Opěry jsou založeny na 6 pilotách. Nivelita mostu je v podélném sklonu 0,5 % a v příčném 2%.

Příloha: stavební povolení

dokumentace stavby

rozpočet

smlouva

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a doloží alespoň 3 reference o provedení staveb porovnatelného rozsahu.

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě podkladů od hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Zadavatel je oprávněn kdykoli upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů.

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.

Uchazeč, který podá nabídku v tomto výběrovém řízení, souhlasí s jejím uveřejněním na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* emailem na adresu: [sedlakova@psary.cz](mailto:sedlakova@psary.cz)
* poštou na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
  + osobně na podatelnu obecního úřadu v pracovních dnech v době 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.
* datovou schránkou ID: rvhbuxe

**Bližší informace:** je možné získat od pí Sedlákové tel. 602 754 834, po celou dobu soutěžní lhůty

V Psárech dne

Milan Vácha

starosta