Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku: **Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:**

*Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „****ZZVZ****“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.*

**Předmět zakázky:** *Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)*

**Způsob zadání:** *Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu čl. IV - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 1.000.000 Kč bez DPH do hodnoty stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro podlimitní VZ v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 3.000.000 Kč bez DPH do hodnoty stanovené zákonem o veřejných zakázkách pro podlimitní VZ v případě veřejných zakázek na stavební práce*

**Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:** *3 500 000,- Kč*

**Ukončení příjmu nabídek**: *do 10.3.2022 do 1200 hod*

**Předpokládané datum zahájení plnění:** *21.3.2022 (doba realizace max. 45 dní)*

**Předpokládané dokončení plnění:** *6.5.2022*

**Odpovědný osoba za průběh VZ:**  *Tomáš Hejzlar, provozní úsek*

**Kontrolní osoba či orgán:** *Mgr. Milan Vácha, starosta obce*

**Popis zakázky:** *Rekonstrukce části ulice Hlavní v obci Psáry, jedná se o úsek v délce 130 m. Komunikace bude rekonstruována ve stávající šíři, nebude měněna šíře hlavního dopravního prostoru.*

**Podrobný popis zakázky:** *Komunikace bude rekonstruována v délce cca 130 m. Šířka hlavního dopravního prostoru bude zachována. Komunikace je navržena ve stávajícím výškovém řešení tak, by bylo možné zachovat stávající chodník při levé straně, dále pak aby byl umožněn vjezd na přilehlé pozemky. Dojde ke sjednocení příčného sklonu převážně na hodnotu 2,5 %, místy pak na stávajících 6 %. Komunikace je navržena jako netuhá vozovka s asfaltovým povrchem. Dále je nutné zachovat stávající výškové řešení z důvodů přilehlé zeleně, částečně ve svahu. Nové obruby 10/25 budou osazeny s nášlapem +12 cm do betonového lože C16/20. U vjezdů budou osazeny přejízdné betonové obruby 15/15 s nášlapem +2 cm do betonového lože C16/20. Vjezdy budou provedeny z betonové dlažby tloušťky 80 mm a budou plynule navázány na stávající výškové hrany u vjezdů.*

**Přílohy:**

*Projektová dokumentace*

*Výkaz výměr*

*Smlouva o dílo*

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

*Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce* *a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.*

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány alespoň 2 (dvě) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* *mailem na adresu:* [hejzlar@psary.cz](mailto:hejzlar@psary.cz)
* *poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry*
* *osobně na podatelnu obecního úřadu dle aktuálních úředních hodin*
* *datovou schránkou ID:*  rvhbuxe

**Bližší informace:** *je možné získat od p. Hejzlara tel. 602 214 493.*

*V Psárech dne 28. 2. 2022*

*Mgr. Milan Vácha, starosta obce*