OÚ Psáry – kancelář starosty

Použitý materiál – lamino dezén H1111 Snakewood, st15

Vrchní desky stolů tl. 36 mm s hranou abs 2 mm, ostatní lamino tl. 18 mm, úchytky dle výběru do Kč 50,-/ks

**1x ergo stůl** 130/70 x 220/80 cm – pravá strana zakončená obloukem, výška 77 cm– vrchní deska tl. 36 mm s hranou 2 mm, nohy tl. 18 mm s hranou 2 mm, stavěcí aretační nožky, průchodka na kabeláž.

**1x skříňka policová navazující na stolovou sestavu** – š 50 x v 77 x hl. 70 cm – záda lamino, přední hrany 2 mm, půda 36 mm, police na šanony stavitelná, aretační kluzáky

**1x kontejner 4 zásuvky**, centrální zámek, na kolečkách – š 43 x v 60 x hl.60 cm – půda naložená s přesahem 2 cm s ABS 2 mm

**1x stůl jednací -** 195x110x77cm zakulacený , vrchní deska tl. 36 mm s abs 2 mm, nohy tl. 18 mm s hranou abs 2 mm, rektifikační stavěcí nožky

**3x skříňka dvoudveřová –** š 80 x hl. 42 x v 120 cm s aretačními kluzáky – půda a dno naložené, přední hrana v přesahu 2 cm s abs hranou 2 mm, dveře naložené, 2 x police (3 prostory na šanony)

**1x sestava skříněk do výklenku** – celkové rozměry – v 222 x š 92 x hl. 32 cm, okolo zalištování lištou cca 5 cm

Dolní skříň 150 x 92 x 32 s aretačními kluzáky, dveře naložené, 3 police (4 prostory na šanony).

Horní nástavec 72 x 92 x 32, dveře naložené, 1 police (2 prostory na šanony)

**1x věšáková stěna** – v 200 x š 60 s hranou abs 2 mm, 3x trojháček, police hl. 20 cm.

OÚ Psáry – kancelář místostarostky

Materiál – lamino H3129 Merano hnědé tl. 18 mm, úchytky dle výběru do Kč 50,-/ks.

**1x stůl jednací obloukový s kov. nohou černou** – 160 x 80 cm s hranou ABS 2 mm, lamino tl. 18 mm

**1x rohový díl ke stolové sestavě** – 40 x 40 cm s abs 0,5 mm, lamino tl. 18 mm

**1x skříňka pod kopírku s aretačními kluzáky** jednodvéřová se zámkem – š 52 x hl. 52 x v 70 cm – půda a dno naložené, přední hrana v převisu 2 cm s hranou abs 2 mm, 1x stavitelná police, aretační kluzáky

**1x skříňka dvoudveřová s nikou s aretačními kluzáky** – š. 70 x hl. 42 x v 120 cm - půda a dno naložené, přední hrana v převisu 2 cm s hranou abs 2 mm, 2x police (3 prostory na šanony)

**2x skříňka dvoudveřová s aretačními kluzáky** – š. 80 x hl. 42 x v 120 cm - půda a dno naložené, přední hrana v převisu 2 cm s hranou abs 2 mm, 2x police (3 prostory na šanony)